**Anlage 2, Blatt 5/7**

**Vzor hlášení / Meldemuster**

|  |
| --- |
| **SOS LABE – SOS ELBE**  **velmi spěchá – eilt sehr**  **ODVOLÁNÍ POPLACHU – ENTWARNUNG** |

**OZNAČENÍ PŘÍPADU – EREIGNISBEZEICHNUNG**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7.1** | Oznamující MHVC /  Meldende IHWZ |  |
| **7.2** | Jméno oznamovatele /  Name des Meldenden |  |
| **7.3** | Datum / Datum |  |
| **7.4** | Čas / Uhrzeit |  |
| **Doba zjištění havárie / Zeitpunkt der Feststellung des Unfalls** | | |
| **8.1** | Datum / Datum |  |
| **8.2** | Čas / Uhrzeit |  |
| **Místo zjištění havárie / Ort der Feststellung des Unfalls** | | |
| **9.1** | Název místa havárie /  Name des Unfallortes |  |
| **9.2** | Vodní tok / Gewässer |  |
| **9.3** | Břeh / Uferseite | levý / links  pravý / rechts  střed / Mitte |
| **9.4** | Říční kilometr / Flusskilometer |  |
| Používané říční kilometráže Labe začínají na státních hranicích České republiky a Německa říčním kilometrem 730 pro českou část Labe, resp. říčním kilometrem 0 pro německou část Labe. Pro českou část Labe je počítána proti proudu a pro německou část po proudu toku Labe. V úseku mezi říčním kilometrem 730 až 726,6 české, resp. 0 až 3,4 německé ki­lometráže tvoří státní hranici osa toku Labe. /  Die verwendeten Elbe-Kilometrierungen beginnen an der Staatsgrenze zwischen Deutsch­land und der Tschechischen Republik mit dem Elbe-Kilometer 730 für den tschechischen Elbeabschnitt bzw. mit dem Elbe-Kilometer 0 für den deutschen Elbeabschnitt. Für den tschechischen Teil der Elbe wird stromauf und für den deutschen Teil der Elbe stromab ki­lometriert. Im Abschnitt zwischen den Elbe-Kilometern 730 bis 726,6 der tschechischen bzw. 0 bis 3,4 der deutschen Kilometrierung bildet die Gewässerachse der Elbe die Staatsgrenze. | |
| **Odvolání poplachu / Entwarnung** | | |
| **10.1** | Odvolaný úsek /  Entwarnte Strecke | od / von       km  do / bis       km |
| **10.2** | Důvod pro odvolání poplachu /  Begründung für die Entwarnung |  |